MS-DOS 6.22 français
--------------------

Numéros de série de volume : 4A34-130A, 4101-270E, 3C39-0417, 3E39-2C11



Création des disquettes d'installation
--------------------------------------

Vous avez besoin de quatre disquettes de 1,44 Mo. Créez les disquettes d'installation à partir des fichiers DISQUETTE 1.img, DISQUETTE 2.img, DISQUETTE  3.img et SUPPDISK 1.img, avec le logiciel rawrite pour DOS, RawWrite (http://www.chrysocome.net/rawwrite) pour Windows 95/98/Me/2000/XP ou DiskImageTool (https://github.com/Digitoxin1/DiskImageTool) pour Windows 7 et versions suivantes.
